丹阳市人民医院消防主机移机方案

原消控室位置：住院部一楼，主机型号：3208T

新消控室位置：新大楼一楼，主机型号：9108A

1. **施工内容：**
2. 从门诊大楼端子箱布置多芯电缆线至新消控室，利用现有电力管道。（门诊大楼主机电缆：KVVP 30\*2.5，长度约250米）

布线路径：在门诊负一楼弱电井内设置新端子箱，电缆引致门诊大楼和住院部连廊处，破路与新电力管网连接，总破路长度约20米，放置C-PVC110线管，约20米。

2.旧主机不再使用，回路直接并入新大楼消防主机。

3.设备调试。

**二、工程量清单：**

1.路面开挖及恢复

2．管道及铺设

3.电缆

4.桥架

5.室内布线

6.外网布线

7.线路恢复及调试。