**丹阳市人民医院**

**空调与二次供水水箱清洗项目采购需求与商务部分**

1. 清洗内容、数量及报价要求：

1.二次供水水箱：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 容量（吨） | 材质 | 数量 | 工作内容 |
| 1 | 600吨， | 水泥材质 | 1 | 对水箱内部进行清洗消毒 |
| 2 | 216吨， | 不锈钢材质 | 2 |
| 报价要求 | 按吨报价，以实际清洗吨位数量结算。 |

2.风机盘管：

|  |  |
| --- | --- |
| 数量（台） | 工作内容 |
| 1400 | 清洗表冷器、冷凝水盘、风机叶轮、送回风口过滤网及外表面 |
| 报价要求 | 按台报价，以实际清洗台数结算。 |

3.新风机清洗：

|  |  |
| --- | --- |
| 数量（台） | 工作内容 |
| 50 | 清洗吸风口、过滤网及外表面 |
| 报价要求 | 按台报价，以实际清洗台数结算。 |

4.新风风道：

|  |  |
| --- | --- |
| 面积（m2） | 工作内容 |
| 6000 | 清洗新风风道内表面 |
| 报价要求 | 按每m2报价，以实际清洗面积结算。 |

5.吸顶机、柜机、挂壁式空调：

|  |  |
| --- | --- |
| 数量（台） | 工作内容 |
| 110 | 清洗吸风口、过滤网及外表面 |
| 报价要求 | 按台报价，以实际清洗台数结算。 |

6.冷却塔：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量（台） | 总容量（吨） | 工作内容 |
| 7 | 1700 | 清洗内部及外表面。 |
| 报价要求 | 按吨报价，以实际清洗吨位数量结算。 |

**注：报价为单次清洗消毒的价格，包含人工费、交通费、差旅费、材料费、生活费、住宿费、检测费、税费等所有费用。**

二、项目施工：

1. 空调、二次供水蓄水箱及冷却塔按采购人要求进行一年至少一次的清洗、消毒工作。

2. 确定清洗消毒日期，提前通知采购人做好相应的准备工作，保证医院正常医疗工作不受影响。

三、项目验收：

1. 清洗工作完成后15个工作日内，提供合格的第三方检测报告。

2. 如经上级有关部门检测未达到合格标准，由此造成的影响和损失由清洗公司全权承担。

四、服务期限：一年

本次询价采购活动的成交供应商的服务质量符合采购单位及国家标准要求且服务质量优，采购人将考虑与此次的成交供应商在下一周期继续合作，总合同期限不超过三年，合同价款以此次成交价为准。

五、评标原则及方法：

1. 报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应采购需求的，按无效询价响应处理。

2. 本项目采用最低评标价法，即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足采购需求实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

3. 本项目不当场公布中标结果，最终中标结果提交院部讨论后确定。

六、付款方式：

采购人收到中标人提交的验收合格报告后，凭发票在一个月内付清项目款项。