**项目名称：人民医院杂物电梯采购及安装项目 单位:RMB 万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 品牌 | 层站门 | 设备单价 | 运输费 | 安装费 | 数量（台） | 价格合计 |
| 窗台式杂物电梯 | 1、轿厢质量：300KG  2、轿厢尺寸：1000mm\*1000mm\*1200mm  3、轿厢材质：304不锈钢含轿底  4、提升速度：13.5m  5、开门尺寸：高\*宽1000\*1200mm  6、3层安装检修门 | 恒达富士  苏州嘉捷  扬州誉美 | 1-4层 |  |  |  | 1 |  |

**备注:以上电梯的价格包含设备费、安装费、运输费、税费、检测费、壹年免费保养服务等；不含其它土建配合费。**