**丹阳市人民医院防火墙特征库采购比选文件**

1. **项目基本情况**

1 . 名称：防火墙特征库采购

1. 预算：5.8万元
2. 项目内部编号：DRY-CG-2025035
3. 采购方式：竞争性谈判 ☑ 竞争性磋商 □
4. 评审方法：最低价法 ☑ 综合评分法 □
5. 本项目不得转包，不接受联合体投标，确定成交供应商数量：1 名。
6. **投标人资质要求**

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

1.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）；

1.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）；

1.4履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供资格承诺函）；

1.5参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7本项目专门面向中小微企业采购，投标人应为中小微企（提供中小微企业申明函）；

1.8本项目特定资质要求

1）投标人应具备厂商代理人资质，提供证明材料证明，加盖公章。

2）投标人需提供原厂产品授权书，最终授权用户需为丹阳市人民医院。

3）提供厂商《信息系统安全集成服务资质》（一级）证书复印件并加盖公章。

4）提供厂商《信息安全应急处理服务资质》（一级）证书复印件并加盖公章。

5）提供30分内能够到达采购人现场证明材料，盖公章。

1. **采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 内网防火墙功能授权 | 详见技术参数 | 套 | 1 |

**四、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 配置要求 | 兼容原有华为防火墙设备，本次配置≥3年的IPS、AV、URL过滤特性库。≥3年的边界防护功能授权。≥3年技术服务。（提供投标承诺函，格式自拟，加盖公章。） |
| 网络安全功能  防护模块升级 | 通过本次功能模块授权能够实现：  1、▲支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能；支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章）  2、支持与本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能，支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱；支持防火墙与云端WEB信誉系统，文件信誉系统，IP信誉系统联动，实时阻断威胁；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章）  3、支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器，支持基于地理位置的流量和威胁分析；支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章）  4、支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能；支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容；支持IP信誉库，可实现对内网僵尸主机的检测和防御；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章） |
| 安全边界防护  功能模块升级 | 通过本次功能模块授权能够实现：  1、▲支持安全分析服务能力，基于安全防御节点上送的安全日志能够进行日志的聚合、分析、判定动作，去除安全日志的噪音，为用户提供精准的安全威胁事件展示；支持通过安全事件聚合和自动化研判分析，展示攻击取证信息和关联事件，提供攻击的判定结果和处置建议；支持对威胁事件中的IP、恶意文件进行威胁信息关联分析，并在页面展示；支持识别失陷主机，并按失陷主机维度自动聚合事件，根据不同的失陷类型提供针对性的分析和处置建议；支持识别外部攻击源，并按攻击源维度自动聚合事件，并展示攻击源IP相关的地理位置、安全威胁信息、处置建议等信息；支持在用户授权的前提下，系统自动联动安全防御节点对外部攻击者IP进行封禁（DNS/CDN等白名单地址除外），无需用户配置规则，帮助用户及时拦截持续攻击。（以上功能均需提供功能截图并加盖公章）  2、支持通过移动端（手机）运维平台查看当前安全健康度、外部攻击源、失陷主机、恶意文件等安全事件；支持通过移动端（手机）运维平台对外部攻击源、失陷主机进行手工处置。（以上功能均需提供用户移动运维平台界面截图并加盖公章）  3、支持应用访问行为统计，支持基于源IP、时间和应用分布等维度的统计，按周/月提供统计分析报表；支持按周、按月为用户提供安全服务报告，安全服务报告将以邮件形式发送至用户注册邮箱。支持历史安全报告的查看和预览功能，支持报告下载；支持基于真实地理位置展示设备站点，按站点提供3D可视化的攻击者、风险资产和攻击链路等威胁信息，并可对威胁进行处置；支持资产管理能力，方便用户处置威胁事件时，通过ip映射到资产描述信息；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章） |
| 指标项 | 技术规格要求 |

**五、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| ★采购预算 | 58000元 |
| 谈判响应货币 | 谈判响应文件中的所有单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。 |
| ★报价 | 1. 报总价； 2. 本价格为采购人支付的总包价格，为保证本次采购项目完全符合采购需求所产生的所有费用均由中标人承担。 |
| ★付款方式 | 1.验收合格后付合同总金额的70%，验收合格满一年后付10%，验收合格满两年后付10%，验收合格满三年后付10%。 |
| 履约要求 | 1. 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现采购人可单方面解除或终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付违约金 10000 元。 2. 一方未遵守合同约定构成违约的，应当向守约方支付违约金 10000元，并赔偿守约方因此产生的损失。 3. 本合同不得转包，如有违反，采购人有权解除本合同，同时，中标人应向采购人承担合同总价款 5 %的违约金，给采购人造成损失的，还应赔偿采购人一切经济损失。   4.安装实施过程中需要原防火墙厂家认证工程师提供现场技术指导，在升级授权完成后进行系统测试，配合安全策略优化并出具测试报告。（投标人需提供原防火墙厂家认证HCIP级别网络工程师证书复印件证明，并加盖公章。） |
| 验收要求 | 1.核心目标：确保防火墙授权合法、功能可用、性能达标，且符合企业安全策略及法律法规。  2.验收重点：比对授权文件与实际部署情况，测试核心防护能力（如访问控制、威胁拦截），规避法律风险。  3.定期复检（每年一次），确保长期合规性；网络架构变更时需重新评估防火墙策略。 |
| 质量保证期 | 1.质量保证期:三年，质量保证期自验收合格起计算。  2.在质量保证期内，如遇系统设~~备~~重大故障，中标人接到采购人通知后，必须在30分钟内派遣人员赶到现场并排除故障。一般性故障，中标人在接到采购人通知后， 4小时内到现场，24小时内修复，特殊情况预计在24小时内无法修复的，须在24小时之内通知采购人，由双方协商解决。人工、配件、交通费用自理，由于响应不及时导致采购人产生额外维修费用及损失的，由中标人承担。  3.质量保证期内，中标人对所供货物实行包换、包退，人为损坏等非质量问题除外。 |
| 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |

◆对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

标注“★”为实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

**六、报名及开标**

1.报名时间：2025年5月29日至2025年6月4日(节假日除外）。上午8:00-11:00 下午2:00-5:00；

2.报名地点：丹阳市人民医院采购中心（丹阳市西二环路教育印刷厂三楼）；

3.联系人及电话：杨先生；联系电话：0511-86553123、15189172512。

4.开标时间：医院通知

5.开标地点：院内会议室

6.投标文件：一式二份，开标时提供（格式参见第二部分）

**丹阳市人民医院防火墙特征库采购合同**

**甲 方**：**丹阳市人民医院**

**联系地址：江苏省丹阳市新民西路2号**

**乙 方**：

**联系地址：**

根据《中华人民共和国民法典》及丹阳市人民医院防火墙特征库采购项目（采购编号：DRY-CG-2025035 ）采购结果，甲乙双方秉持平等自愿、公平公正、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方开发事宜达成一致并签订本合同，合同如下：

**1、合同内容**

甲方为保证医院内部网络的正常运行和安全防护，特委托乙方对医院内部网络提供防火墙功能授权服务（以下简称“维护合同”或“本合同”），具体技术参数要求见附件一《功能技术指标》。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 内网防火墙功能授权 | 详见技术参数 | 套 | 1 |

**2、服务期限及合同价**

2.1合同总额人民币（含税价）￥ 元（大写 整）。

2.2 本合同有效期为 年，自 年 月 日 至 年 月 日止。每期付款前，乙方应向甲方开具等额有效、符合国家要求的发票，否则甲方有权不予支付款项。甲方收到发票后三个月内完成支付。

2.3 付款方式：验收合格后付合同总金额的70%，验收合格满一年后付10%，验收合格满两年后付10%，验收合格满三年后付10%。

2.4 乙方银行信息

户 名：

开 户 行：

银行账号：

2.5 甲方开票信息

公司名称：丹阳市人民医院

纳税人识别号（税号）：1232118146877831XA

**3、 甲、乙双方权利义务**

3.1 甲方的权利与义务

(1)甲方负责向乙方提供本项目的相关技术要求。

(2)甲方负责提供测试环境和配合测试工作。

(3)甲方负责在合同约定的时间内完成付款。

3.2 乙方的权利与义务

（1）确保防火墙授权合法、功能可用、性能达标，且符合企业安全策略及法律法规。

（2）定时复检：要求乙方每年一次定期复检，确保长期合规性，并出具复检报告，该报告内容包括复检内容、结果及改善建议，但该检查必须经过甲方的许可；网络架构变更时需重新评估防火墙策略。

（3）远程电话支持：指公司全国客服热线： ，电话7x24小时远程支持或软件技术问题解决与分发；如后期有变动，需及时告知甲方新的工程师的联系方式。；

（4）用户培训：负责系统的培训与指导（指软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象包括医生、护士与信息科工程师，并提供新功能使用说明）；

（5）需求的更新：免费提供软件升级；

（6）服务响应时间：在质量保证期内，如遇系统设~~备~~重大故障，乙方接到甲方通知后，必须在30分钟内派遣人员赶到现场并排除故障。一般性故障，乙方在接到甲方通知后， 4小时内到现场，24小时内修复，特殊情况预计在24小时内无法修复的，须在24小时之内通知甲方，由双方协商解决。人工、配件、交通费用自理，由于响应不及时导致甲方产生额外维修费用及损失的，由乙方承担。

（7）如果乙方误操作造成有数据丢失的情况扣除全年维保费，甲方保留进一步维权的权利。

**4、验收要求**

每期付款前，由甲、乙双方共同按本项目的附件一及合同中约定的内容进行验收。如维保未通过验收，乙方视为违约，应向甲方支付 10000元 作为违约金，甲方给予乙方15天(包含非工作日)时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，甲方有权利单方面终止合同，不支付当期合同款，并按具体造成的损失向乙方索赔。验收表单见附件二《验收单(样单)》。

1.质量保证期:三年，质量保证期自验收合格起计算。

2.在质量保证期内，如遇系统设备如有重大故障，中标人接到采购人电话后，必须在30分钟内派遣人员赶到现场并排除故障。

3.质量保证期内，中标人对所供货物实行包换、包退，人为损坏等非质量问题除外。

**5、 知识产权**

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

**6、 转让和分包**

本合同不得转让和分包，如有发生，甲方有权解除协议，由此造成的一切损失由乙方承担，同时，乙方应向甲方支付违约金 10000元。

**7、合同纠纷处理**

合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼，权利方支出的诉讼费用、律师代理费、保函费、交通费等合理费用由对方承担。

**8、 不可抗力**

8.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故(须经双方认同),致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

8.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

8.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真通知对方，双方友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

**9、 税费**

9.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担(免税部分除外),采购文件另有规定的除外。

9.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担(免税部分除外)。

**10、 违约终止合同**

10.1 发生以下情况之一的，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书，并要求乙方支付违约金10000元：

(1)每个服务年度内，乙方超过三次未达到3.2（6）中响应时间要求的或者超过三次无法在24小时内排除系统故障的；

（2）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作；

(3)乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(4)乙方未能履行合同规定的其他义务；

10.2 在甲方根据上述第10.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

**11、破产终止合同**

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

**12.保密义务**

12.1任何一方必须对本合同及本合同项下从另一方所获取的所有信息（包括但不限于技术资料、商业秘密等）严格保密，在未事先取得另一方书面同意的情况下，不得以任何形式向任何第三方披露。如有泄密，应赔偿因此给守约方造成的全部损失；

12.2本合同到期或因任何原因提前终止或无效并不影响本保密条款的效力，双方仍应履行保密义务。

12.3维护期间对数据造成的遗失、损坏，乙方需在两周内完成修复，因乙方原因造成的延期，每逾期一天甲方收取乙方合同价的1%作为违约金，如无法修复，乙方应协助甲方寻找第三方机构进行数据修复，所需的费用由乙方全部承担，因数据毁损给医院造成的一切损失由乙方承担。

**13、 合同生效及其它**

13.1 本协议一式肆份，甲乙方各执贰份。本协议自各方法定代表人（或其授权代表）签字并加盖公章之日起生效。

附件一《功能技术指标》

附件二《验收单(样单)》

附件三《丹阳市人民医院医院信息化保密协议》

(以下无正文)

**甲 方：丹阳市人民医院 乙 方：XXXXXXXXXXXXXXXX公司**

**（盖章） （盖章）**

**代表签字： 代表签字：**

**日 期： 日 期：**

附 件 一、功能技术指标

|  |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术规格要求 |
| 配置  要求 | 兼容原有华为防火墙设备，本次配置≥3年的IPS、AV、URL过滤特性库。≥3年的边界防护功能授权。≥3年技术服务。（提供投标承诺函，格式自拟，加盖公章。） |
| 网络安全功能  防护模块升级 | 通过本次功能模块授权能够实现：  1、▲支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能；支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章）  2、支持与本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能，支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱；支持防火墙与云端WEB信誉系统，文件信誉系统，IP信誉系统联动，实时阻断威胁；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章）  3、支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器，支持基于地理位置的流量和威胁分析；支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章）  4、支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能；支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容；支持IP信誉库，可实现对内网僵尸主机的检测和防御；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章） |
| 安全边界防护  功能模块升级 | 通过本次功能模块授权能够实现：  1、▲支持安全分析服务能力，基于安全防御节点上送的安全日志能够进行日志的聚合、分析、判定动作，去除安全日志的噪音，为用户提供精准的安全威胁事件展示；支持通过安全事件聚合和自动化研判分析，展示攻击取证信息和关联事件，提供攻击的判定结果和处置建议；支持对威胁事件中的IP、恶意文件进行威胁信息关联分析，并在页面展示；支持识别失陷主机，并按失陷主机维度自动聚合事件，根据不同的失陷类型提供针对性的分析和处置建议；支持识别外部攻击源，并按攻击源维度自动聚合事件，并展示攻击源IP相关的地理位置、安全威胁信息、处置建议等信息；支持在用户授权的前提下，系统自动联动安全防御节点对外部攻击者IP进行封禁（DNS/CDN等白名单地址除外），无需用户配置规则，帮助用户及时拦截持续攻击。（以上功能均需提供功能截图并加盖公章）  2、支持通过移动端（手机）运维平台查看当前安全健康度、外部攻击源、失陷主机、恶意文件等安全事件；支持通过移动端（手机）运维平台对外部攻击源、失陷主机进行手工处置。（以上功能均需提供用户移动运维平台界面截图并加盖公章）  3、支持应用访问行为统计，支持基于源IP、时间和应用分布等维度的统计，按周/月提供统计分析报表；支持按周、按月为用户提供安全服务报告，安全服务报告将以邮件形式发送至用户注册邮箱。支持历史安全报告的查看和预览功能，支持报告下载；支持基于真实地理位置展示设备站点，按站点提供3D可视化的攻击者、风险资产和攻击链路等威胁信息，并可对威胁进行处置；支持资产管理能力，方便用户处置威胁事件时，通过ip映射到资产描述信息；（以上功能均需提供功能截图并加盖公章） |
| 厂商  资质 | 提供厂商《信息系统安全集成服务资质》（一级）证书复印件并加盖公章。 提供厂商《信息安全应急处理服务资质》（一级）证书复印件并加盖公章。 |
| 商务  要求 | 1. 投标人应具备厂商代理人资质，提供证明材料证明，并加盖公章。   2、投标人需提供原厂产品授权书，最终授权用户需为丹阳市人民医院。 |

附 件 二 验 收 单 ( 样 单 )

**技术服务验收单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | |
| **甲方或甲方授权验收方** | **丹阳市人民医院** | | |
| **服务方(乙方)** |  | | |
| **合同日期** | **年** **月** **日** | **合同编号** |  |
| **主要内容：** 项目，具体工作内容包括： | | | |
| **项目概况：**  系统已完成合同中约定的维护内容。 | | | |
| **服务方(乙方):**  在甲方各级领导的大力支持和甲方全体职工的紧密配合下，经过甲乙双方技术人  员的共同努力， 医院 需求已经完成维护内容。乙方已经完成合同中要求的本阶段主要维护工作，系统基本符合合同规定的相关内容，可以进行维护工作的总体验收。 | | | |
| **委托方(甲方):**  乙方已经按合同规定的义务完成合同内容，目前系统运行稳定，符合甲方信息化  维护内容，验收通过。  单位：丹阳市人民医院  代表签字：  乙方代表签字：  日期： | | | |

附 件 三、丹阳市人民医院医院信息化保密协议

甲方:

乙方：

鉴于乙方受甲方委托承担 项目，该项目将涉及甲方原业务系统的系统结构、系统原代码、系统帐号及口令、数据库内容、业务核心数据，项目建设需了解甲方的业务流程、各业务系统相关数据和信息，并获取相关文档资料。为进一步加强医疗卫生信息化行风建设，规范医疗卫生信息化机构操作行为，有效保障数据安全性、信息保密性等行为，营造隐私保密、安全和谐的实施环境，经甲、乙双方协商，现就文档资料、数据和信息使用所涉及的保密信息达成以下协议:

一、保密信息

1、本协议所称“保密信息”是指由本协议甲方以任何形式（包括但不限于:书面，口头，或以样品、范本、计算机程序或其他形式）向本协议乙方披露的任何信息和资料，以及乙方在工作中接触到的一切属于甲方的信息和资料。

2、上述“保密信息”包括但不限于:

原业务系统的系统结构、系统原代码、系统帐号及口令、数据库内容、业务核心数据及业务流、业务系统相关数据和信息内容，以及其他专有信息等（以下统称“保密信息”）

3、“保密信息”不包括下列信息:

(1)在生效日之前或之后成为公众所知（非因乙方的过错）；

(2)乙方没有使用保密信息而独立开发的信息;

(3)乙方从第三方合法获取的信息。

二、权利保证

甲方保证其向乙方披露的专有信息不侵犯任何第三方的知识产权及其它合法权益。

1. 保密义务
2. 乙方从甲方获得所有保密信息，乙方仅对保密信息具有使用权，而没有所有权、知识产权及解释权。
3. 甲方所披露的保密信息只能被乙方用于本项目的实施工作，不得将甲方所披露的保密信息用于其它任何目的。

3、乙方有义务妥善保管保密信息。乙方承诺采取合理的措施以保证保密信息不被泄露。

4、乙方仅能向有知悉必要的乙方人员（包括但不限于雇员或顾问）披露保密信息。一经发现对保密信息的任何未经授权的披露或乙方及其人员违反本协议时，乙方应立即通知甲方，并采取措施防止进一步未经授权而使用保密信息。

5、未经甲方的事先书面批准，乙方不得直接或间接以任何形式或任何方式把保密信息或其中的任何部分披露、透露给任何第三方或者公开，乙方保证不向任何第三方披露本协议的存在或本协议的任何内容。

6、严禁乙方工作人员利用工作便利以任何途径和方式，为甲方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为第三方统计提供便利。若工作中发现其他人员有相关违法违纪或泄露相关信息的行为，应立即与甲方或乙方负责人反馈。

7、乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，乙方人员向第三方披露保密信息，或依据该等保密信息向第三方做出任何建议，都被视为乙方违反本协议。

8、乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息前应已充分了解本协议的内容。

1. 乙方不得全部或部分复制或仿造保密信息。
2. 甲方人员不得在未经过甲方纪检部门书面审批的情况下要求乙方为其统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或要求其以任何方式向第三方透露保密信息或其中的任何部分。

四、违约责任

乙方违反本协议任何规定，均视为违约。违约方应当对其违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任，违约金为甲方与乙方签署的有关业务合作项目合同金额的10%，但当违约金不足以赔偿乙方给甲方造成的实际损失时，乙方仍须向甲方进行相应的赔偿，并向有关卫生计生行政部门报告。并严格按照《关于加强医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理的通知》(卫办医发[2007]163号)相关规定处理。

五、保密期限

自甲方第一次向乙方披露任何保密信息之日后起直至该保密信息合法公开时止，乙方不得向任何第三方披露该保密信息。如果所涉及的保密信息依照国家主管机关或相关法律、法规另有规定的，适用其相关规定。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担；任何一方违反本保密协议，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

六、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决时，可向甲方所在地人民法院起诉。

七、其他

1、对于本协议条款的修改，只有经双方授权的代表书面签署方可生效并对双方具有约束力。

2、本协议正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

3、合同生效日期以最后一个签字日为准。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(负责人): 法定代表人(负责人):

经办人签名: 经办人签名:

日期: 日期:

**第二部分 谈判响应文件（格式如下）**

丹阳市人民医院防火墙特征库采购项目

投 标 文 件

（招标编号： DRY-CG-2025-035 ）

投 标 人（盖章）：

日 期：

投标文件目录

一、投标函

二、谈判响应报价表

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、资格审查资料

六、技术和服务要求响应偏离表

七、商务响应偏离表

# 一、投 标 函

丹阳市人民医院:

1．我方己仔细研究了丹阳市人民医院防火墙特征库采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）的投标总报价，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出 （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5.（其他补充说明）。

  投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：

**二、** **谈判响应报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：丹阳市人民医院 | | | |
| 项目名称：丹阳市人民医院防火墙特征库采购项目 | | | |
| 投标单位（盖章） | | | |
| 法定代表人或授权委托人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： | | |
| （小写）： | | |
| 日期 |  | | |

1）投标供应商必须据实填写此表，项目总报价不得超过预算。

2）项目总报价应包含磋商文件所确定的采购范围内的全部内容，含税。

3）采用人民币报价，以元为单位标注。

4）报价保留至小数点后两位，四舍五入。

**三、法定代表人身份证明书**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖公章)

日期：

# 四、法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 丹阳市人民医院防火墙特征库采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

日 期：

# 五、资格审查资料

1. **投标供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商  名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  | | |
| 传真 |  | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工人数 |  | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 |  | |
| 注册资金 | （万元） | | 中级职称人员 |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 |  | |
| 账号 |  | | 技工 |  | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

**备注：**1.本表后应附资质要求对应的相关证明材料复印件；

2.无响应指标的应写明无。

**附：**

1. **独立承担民事责任的能力**

营业执照复印件加盖公章粘贴于此处

**（2) 资格承诺函**

致： 丹阳市人民医院

我单位参与丹阳市人民医院防火墙特征库采购项目的采购活动，现承诺如下：

1．我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2．我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3．我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4．我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方为中小微企。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：

1．供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2．供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

**（3）特定资质证明材料粘贴处**

### 六、技术和服务要求响应偏离表

项目名称：丹阳市人民医院防火墙特征库采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

1. “采购文件规定的技术和服务要求”应与招标文件中采购需求的“技术和服务要求”的内容保持一致。
2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

### 七、商务响应偏离表

项目名称： 丹阳市人民医院防火墙特征库采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。