**丹阳市人民医院视频拍摄制作服务市场调研公告**

**一、项目基本情况**

1. 项目名称：丹阳市人民医院监控存储扩容。

1. 项目需求：在现有视频监控存储设备的基础上增加存储设备，确保存储时间达90天。

3. 工期要求：自合同签订之日起 15 天完成合同约定的内容。

**二、采购内容：**

1. EVS存储服务器2台、16T监控专用硬盘96块、磁盘阵列柜2只。

三、设备参数

|  |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术参数 |
| 磁盘阵列柜  （视频存储服务器） | 主处理器：64位高性能多核处理器;  操作系统：嵌入式LINUX系统;  控制器：单控制器;  网络协议：支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/SMB/NFS/FTP协议;  高速缓存：标配8GB，可扩展至128G;  视频直存（私有协议）：最大支持400路（800MBPS）前段接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放;  硬盘接口：48个，SATA，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR;  磁盘处理：支持磁盘坏道映射，延长硬盘使用寿命；  RAID重建：支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡；  网口特性：支持负载均衡，容增等网口绑定模式；  集群服务：支持N+M集群功能;  网口：1个管理口，4个千兆口;  串口：1个RS232和1个RS485;  流媒体协议：支持Onvif，GB28181等接入协议 |
| 企业级硬盘 | 单硬盘容量：16TB  硬盘接口：SATA  硬盘转速：7200RPM  硬盘缓存：256MB |

**四**、服务要求

1.中标人全年对系统内的报修服务响应时间≤24小时。

2.每季度进行现场设备巡检，对发现的异常情况及时处理并报采购人主管部门负责人，维护维修记录交采购方相关人员签字确认。

3.质量保证期内设备出现故障，由中标人负责免费维修或免费更换。

#### 五、质量保质期

1.服务器三年；硬盘五年。

2.质量保证期从验收合格起计算。

#### 六、服务费支付方式

1. 验收结束后，付款至合同价的80 %。

2. 余款在合同到期后一次性付清。

**七、报价要求**（见附件1）

1.报总价。

**八、材料递交要求**

### 1.提供以下资料并完整封装。

1）项目总报价表（见附件1）；

2）法定代表人身份证明书（见附件2）；

3）有效期内的公司营业执照复印件，盖公章（见附件3）。

**2.递交时间及地点**

1）递交时间：2025年06月13日至2025年06月17日，北京时间上午8:00-11:00，下午2:00-5:00。  
2）递交地点：丹阳市教育印刷厂三楼（丹阳市人民医院采购中心）。  
3）联系人：杨先生；  
4）联系电话：0511-86553123 ；

5）咨询电话：0511-86586120。

**附件1**

**项目总报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：丹阳市人民医院 | | | |
| 项目名称：丹阳市人民医院监控存储扩容项目 | | | |
| 投标单位（盖章） | | | |
| 法定代表人签字 |  | 联系电话 |  |
| 项目总报价 | （大写）： | | |
| （小写）： | | |
| 报价日期 |  | | |

**附件2**

**法定代表人身份证明书**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖公章)

日期：

**附件3：**

1. **独立承担民事责任的能力**

营业执照复印件盖公章，粘贴此处